F – будильник обеспечивает постоянное отображение текущего времени и ввод час и минуту срабатывания; оснащение кнопкой СБРОС.

U – приятный дизайн и понятный для пользователя интерфейс.

R – 1 сбой/1 год.

P – время отклика системы на запрос пользователя не превышает 1 с, 100% эффективность работы.

S – работоспособность системы не зависит от стороннего ПО; легкая инсталляция 1 человеком;

+ - никаких ограничений